**Конкретные технические характеристики объекта закупки №0122300029019000001.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Изображение** | **Кол-во** |
| 1 | Игровой комплекс  | Размер (длина\*ширина\*высота, мм): 2550x2450x2400, спортивно-игровой комплекс включающий: лестница, горка прямая, скалолазная стенка, навес. Материал ската горки металл Основной материал: металл/ДСПРазмещение на улицеКрепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 2 | Домик игровой  | Размер (длина\*ширина\*высота, мм):Размер 1950x1400x2200.Спортивно-игровой комплексМатериал: металл/ДСПРазмещение на улицеКрепление в землюПроизводство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 3 | Спортивное оборудование  | Размер (длина\*ширина\*высота, мм): 2500x1900x2300. Спортивно-игровой комплекс: турник, гимнастические кольца, лестница, скалолазная стенкаОсновной материал: МеталлРазмещение на улицеКрепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
|  4 | Карусель  | Размер (длина\*ширина\*высота, см): 195 x 100 x 195 см. Основной материал: металл/пластикНаличие спинки, ограничивающий бортикРазмещение на улицеКрепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 5 | Песочница  | Размер (длина\*ширина, м) : 1,50 х 1,50 м Материал: фанера Высота: 0,22 м Размещение на улицеПроизводство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |

|  |
| --- |
|   |

 | 1 |
| 6 | Качели одинарные  | Размер (длина\*ширина\*высота, мм)  1800x1300x2200* качели подвесные
* конструкция со стойками
* материал: металл/дерево
* Размещение на улице
* Крепление в землю
 |  | 1 |
| 7 | Качалка  | Размер Высота 0,9 мПлощадь 1,6 х 1,5 мКачалка балансир* материал: металл/дерево
* наличие спинки, ограничивающий бортик, Размещение на улице
* Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.
 |  | 1 |
| 8 | Урна вкапываемая  | Материал урны – листовая сталь и профильная труба. Соединение деталей производится методами контактной и полуавтоматической сварки. Окраска – порошково-полимерное покрытие. Метод крепления - анкера, под бетонирование (вкапываемая), объем 20 литров Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 9 | Скамейка  | Размер (длина\*ширина\*высота, мм):  1200x450x600.* материал: металл/дерево
* Размещение на улице.
* Крепление в землю. Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.
 |  | 2 |
|  | **ИТОГО:** |   |   |  10 |

**Товары производства России, производитель Завод Игровых Конструкций, г. Чебоксары.**