**Конкретные технические характеристики объекта закупки №0122300029019000001.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Изображение** | **Кол-во** |
| 1 | Игровой комплекс | Размер (длина\*ширина\*высота, мм): 2550x2450x2400, спортивно-игровой комплекс включающий: лестница, горка прямая, скалолазная стенка, навес. Материал ската горки металл  Основной материал: металл/ДСП  Размещение на улице  Крепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 2 | Домик игровой | Размер (длина\*ширина\*высота, мм):  Размер 1950x1400x2200.  Спортивно-игровой комплекс  Материал: металл/ДСП  Размещение на улице  Крепление в землю  Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 3 | Спортивное оборудование | Размер (длина\*ширина\*высота, мм): 2500x1900x2300. Спортивно-игровой комплекс: турник, гимнастические кольца, лестница, скалолазная стенка  Основной материал: Металл  Размещение на улице  Крепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 4 | Карусель | Размер (длина\*ширина\*высота, см):  195 x 100 x 195 см. Основной материал: металл/пластик  Наличие спинки, ограничивающий бортик  Размещение на улице  Крепление в землю Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 5 | Песочница | Размер (длина\*ширина, м)  : 1,50 х 1,50 м  Материал: фанера  Высота: 0,22 м  Размещение на улице  Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. | |  | | --- | |  | | 1 |
| 6 | Качели одинарные | Размер (длина\*ширина\*высота, мм)  1800x1300x2200   * качели подвесные * конструкция со стойками * материал: металл/дерево * Размещение на улице * Крепление в землю |  | 1 |
| 7 | Качалка | Размер Высота 0,9 м Площадь 1,6 х 1,5 м  Качалка балансир   * материал: металл/дерево * наличие спинки, ограничивающий бортик, Размещение на улице * Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 8 | Урна вкапываемая | Материал урны – листовая сталь и профильная труба. Соединение деталей производится методами контактной и полуавтоматической сварки. Окраска – порошково-полимерное покрытие. Метод крепления - анкера, под бетонирование (вкапываемая), объем 20 литров Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 1 |
| 9 | Скамейка | Размер (длина\*ширина\*высота, мм):  1200x450x600.   * материал: металл/дерево * Размещение на улице. * Крепление в землю. Производство, упаковка и сборка оборудования осуществляются в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  | 2 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 10 |

**Товары производства России, производитель Завод Игровых Конструкций, г. Чебоксары.**